|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCR01C | Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi | m2 | 2 954,00 |
| 2 | RpCR09A | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat | m2 | 793,00 |
| 3 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 70,00 |
| 4 | CF60E | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 65,60 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 135,60 |
| 6 | CF51Bk=3mat | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0mm (se adauga sau se scade la art.CF50) | m2 | 70,00 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 135,60 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos „Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si tavanelor | m2 | 135,60 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 135,60 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane | m2 | 135,60 |
| 11 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti  | m2 | 70,00 |
| 12 | RpEB02A | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp | m | 40,00 |
| 13 | RpEE16A | Inlocuirea comutatoarelor unipolare, montate ingropat – comutator capat de culoar – simbol 0144 | buc | 4,00 |
| 14 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor – priza bipolara simpla cu C.P.-simbol 0230 | buc | 4,00 |
| 15 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate | buc | 8,00 |